
самолет ту-204, 204с

Самолет ТУ-204, 204С представляет собой моноплан со стреловидным низкорасположенным крылом. Двигатели расположены на пилонах под крылом. Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа, почты с коммерческой загрузкой до 21т. с крейсерской скоростью 350 км/час на авиалиниях малой и средней протяженности.

**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАГАЖНО-ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ**

**ТУ-204 (пассажирский)**




**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАГАЖНО-ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ ТУ-204**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багажные отсеки,  № | Размеры багажно- грузовых отсеков,  м | | | Объем,  куб.метр | Площадь пола,  кв.метр | Расстояние от земли до  порога загруз. люков,м |
|  |  |  |
| длина | ширина | высота |
| 1 | 6,0 | 2,5 | 1,145 | 17,175 | 15,0 | 2,6 |
| 2 | 8,3 | 2,5 | 1,145 | 23,76 | 20,75 | 2,6 |

**ТУ-204C (грузовой)**

Самолет ТУ-204С является грузовым вариантом пассажирского самолета ТУ-204 посредством создания грузового отсека в напольной части гермокабины.



**ГАБАРИТЫ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ**

