самолет ту-154, 154а

Самолет ТУ-154, 154А реактивный пассажирский самолет средней дальности и предназначен для обслуживания от 500 до 4000 км.

Максимальная коммерческая загрузка 18 т.

Грузы, почта и багаж пассажиров на самолете и его модификациях располагаются россыпью в двух герметичных багажно-грузовых отсеках под полом пассажирского салона и в одном негерметичном отсеке в хвостовой части самолета.

**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАГАЖНО-ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ**



**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАГАЖНО-ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ ТУ-154**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багажные отсеки, № | Размеры багажно-грузовых отсеков, м | Объем, куб.метр | Площадь пола, кв.метр | Допустимая нагрузка, кг/кв.метр | Расстояние от земли до порога загруз. люков, м |
|  |  |  |
| длина | ширина | высота |
| 1 | 9 | 2,5 | 1,06 | 21,5 | 22 | 600 | 1,93 |
| 2 | 7,35 | 2,5 | 0,95 | 16,5 | 18,4 | 600 | 1,79 |
| 3 | 2,5 | 2,16 | 1,07 | 5 | 4,7 | 600 | 2,37 |

**Размеры загрузочных люков самолета ТУ-154**

